향후 추가 및 개선

1. 주봉의 시그널과 일봉의 매수시그널이 일치하는 곳에서만 시그널을 발생시킴.
2. RSI 도입 : RSI컬럼을 추가시켜서 RSI 비율이 70% 이상이면 매수, 30% 미만이면 매도. 추가적으로 시그널 + 비율이 만족하는 구간에서만 시그널을 최종적으로 발생시킴
3. MACD 도입 : 마찬가지로 MACD가 양수이면 매수 음수이면 매도시그널을 발생시켜서 하나의 지표로서 사용.